**Рекомендации по установке тентовых укрытий и уходу за ними.**

**Внимательно прочитайте данную инструкцию по монтажу перед установкой укрытия!**  
  
**Важно!**

* Правильное размещение, монтаж и обслуживание укрытия CoverIT это гарантия того, то продукция нашей Компании прослужит Вам длительное время.
* Неправильный монтаж и уход, может привести к следующим проблемам:  
  - Поломка каркаса  
  - Снижение прочности укрытия  
  - Повреждение тента  
  - Повреждение хранящихся внутри вещей  
  - Смещение укрытия ветром

**Монтаж укрытия CoverIT**

**3 основных момента правильного монтажа укрытия:**

* Сборка каркаса CoverIT
* Размещение, выравнивание и фиксация к основанию
* Стыковка основного тента с передней и задней панелями

**Составные части каркаса**

* Каркас CoverIT состоит из рамы, обрешетки и иногда распорок.
* Торцевые и центральные элементы рамы и планки-натяжители это специальные трубы.
* Трубы обрешетки соединяются между собой с помощью специального крепления, а трубы рамы соединяются с помощью переходников или просто болтом.

**Установка каркаса**

* Горизонтальный уровень расположения каркаса и одинаковые диагонали очень важны для снижения негативной нагрузки на каркас.
* Если концевые трубы рамы установлены несимметрично, то тент может лечь на каркас неровно.
* Если укрытие CoverIT не выровнено в плоскости на земле, то дополнительная нагрузка на каркас может привести к поломке.
* Перетягивание болтов может привести к сжатию труб в месте крепления, что повлечет за собой поломку укрытия.
* Анкера - это очень важный элемент установки каркаса.

**Монтаж тента CoverIT**

* Тент CoverIT - это ключ к стабильному укрытию и его долгому использованию.
* Тент должен быть установлен по всем правилам, прописанным в инструкции по монтажу. Только в этом случае укрытие простоит гарантированно долго.
* Тент CoverIT необходимо регулярно осматривать на предмет повреждений и достаточности натяжки.
* Задняя панель тента не должна быть сильно перетянута.
* Правильная установка тента CoverIT - это залог его долгой службы.
* Неправильная установка болтов и других элементов каркаса, особенно со стороны тента, может привести к его повреждению (разрывы, дырки).
* Неправильно установленные элементы каркаса в местах повышенного натяжения тента также приведут к его повреждению.
* Специальные натяжители передней и задней панелей должны быть затянуты до того, как начинаете натягивать основной тент CoverIT с помощью поперечных труб-натяжителей.
* Затяжка поперечных труб-натяжителей до затяжки торцевых натяжителей основного тента приведет к искривлению каркаса, что в свою очередь не позволит тенту быть установленным правильно.

**Обслуживание тента CoverIT**

* Профилактическое обслуживание и уход имеют решающее значение для тентового укрытия, чтобы сохранить свою целостность.
* Снег с тента нужно убирать с помощью метлы (длинной щетки).
* Регулярно проверяйте как установлены анкера.
* **Не используйте: растворители, отбеливатели и адгезивы для чистки тента CoverIT.**
* Двери тента должны быть закрыты, если укрытие не используется. Это снижает износ.

Необходимо регулярно проверять тент на износ. Незначительные повреждения тента, такие как дырки, могут привести к серьезному разрыву тента при сильном ветре. При наличии повреждения тента сильный ветер может даже погнуть раму.